Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

**EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM:2022/..)**

**MADDE 1** –25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’in EK-V’indeki;

a) Tablo 5’te yer alan “Yıkama verimliliği endeksib” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yıkama verimliliği endeksib | x,xxx | Durulama etkinliği (g/kg)b | x,x |

b) Tablo 6’da yer alan “ve kg” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

**MADDE 2** –Aynı Tebliğin EK-VI’sındaki Tablo 7’de yer alan “Anma kapasitesinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW)”, “Anma kapasitesinin yarısında Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW)”, “Anma kapasitesinin dörtte birinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW)” ve “Ağırlıklı kalan nem miktarı (D)” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anma kapasitesinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW) | X,XXX | - |
| Anma kapasitesinin yarısında Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW)  | X,XXX | - |
| Anma kapasitesinin dörtte birinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW) | X,XXX | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ağırlıklı kalan nem miktarı (D) | X,X | % |

**MADDE 3** –Aynı Tebliğin EK-VII’sinin 4 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İstisna olarak, görsel reklam, teknik tanıtım malzemeleri veya sözleşmeli mesafeli satış tek renk olarak basılması halinde, ok tek renk olarak sağlanabilir.



Şekil 1: Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen Renkli / Tek Renk, Sol / Sağ Ok Tasarımı”

**MADDE 4** –Aynı Tebliğin EK-IX’undaki Tablo 9’da yer alan “Yıkama sonrası kalan nem miktarı (D)” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| Yıkama sonrası ağırlıklı kalan nem miktarı (D) | Belirlenen değer\*, beyan edilen D değerinin %10'dan fazlasını aşamaz. |

**MADDE 5** – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**MADDE 6** – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

|  |  |
| --- | --- |
|   | **Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin** |
| **Tarihi** | **Sayısı** |
| 25/3/2021 | 31434 (Mükerrer) |
| **Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin** |
| **Tarihi** | **Sayısı** |
| 1. |  |  |

**KARŞILAŞTIRMA CETVELİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yıkama verimliliği endeksib | x,xxx | **~~Kurutma etkinliği (g/kg)~~~~b~~** | x,x |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu, durumda Eco 40-60 (Eko 40-60) programı kullanarak ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama çevrimi için, her çevrim **~~ve kg~~** başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. | x,xxx | Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu durumda, ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama ve kurutma çevrimi için, her çevrim **~~ve kg~~** başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. | x,xxx |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anma kapasitesinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW) | **~~X,XX~~** | - |
| Anma kapasitesinin yarısında Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW)  | **~~X,XX~~** | - |
| Anma kapasitesinin dörtte birinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW) | **~~X,XX~~** | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ağırlıklı kalan nem miktarı (D) | **~~X~~** | % |

e) İstisna olarak, görsel reklam, teknik tanıtım malzemeleri veya sözleşmeli mesafeli satış **~~siyah-beyaz~~** olarak basılması halinde, ok **~~siyah-beyaz~~** olarak sağlanabilir. Şekil 1: Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen Renkli / **~~Siyah-Beyaz~~**, Sol / Sağ Ok Tasarımı

|  |  |
| --- | --- |
| Yıkama sonrası kalan nem miktarı (D) | Belirlenen değer\*, beyan edilen D değerinin %10'dan fazlasını aşamaz. |

 | **EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM:2022/..)** **MADDE 1** –25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (2019/2014/AB) (SGM:2021/4)’in EK-V’indeki;a) Tablo 5’te yer alan “Yıkama verimliliği endeksib” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Yıkama verimliliği endeksib | x,xxx | **Durulama etkinliği (g/kg)b** | x,x |

b) Tablo 6’da yer alan “ve kg” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu, durumda Eco 40-60 (Eko 40-60) programı kullanarak ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama çevrimi için, her çevrim başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. | x,xxx | Tam ve kısmi yüklerin bir arada olduğu durumda, ev tipi kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama ve kurutma çevrimi için, her çevrim başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi, cihazın nasıl kullanıldığına bağlı olacaktır. | x,xxx |

**MADDE 2** –Aynı Tebliğin EK-XI’sındaki Tablo 7’de yer alan “Anma kapasitesinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW)”, “Anma kapasitesinin yarısında Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW)”, “Anma kapasitesinin dörtte birinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW)” ve “Ağırlıklı kalan nem miktarı (D)” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anma kapasitesinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW) | **X,XXX** | - |
| Anma kapasitesinin yarısında Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW)  | **X,XXX** | - |
| Anma kapasitesinin dörtte birinde Eco 40-60 (Eko 40-60) programının yıkama verimliliği endeksi (IW) | **X,XXX** | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ağırlıklı kalan nem miktarı (D) | **X,X** | % |

**MADDE 3** –Aynı Tebliğin EK-VII’sinin 4 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.e) İstisna olarak, görsel reklam, teknik tanıtım malzemeleri veya sözleşmeli mesafeli satış **tek renk** olarak basılması halinde, ok **tek renk** olarak sağlanabilir. Şekil 1: Enerji Verimliliği Sınıflarının Aralığı ile Belirtilen Renkli / **tek renk**, Sol / Sağ Ok Tasarımı**MADDE 4** –Aynı Tebliğin EK-IX’undaki Tablo 9’da yer alan “Yıkama sonrası kalan nem miktarı (D)” ibaresi “Yıkama sonrası **ağırlıklı** kalan nem miktarı (D)” olarak değiştirilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| Yıkama sonrası **ağırlıklı** kalan nem miktarı (D) | Belirlenen değer\*, beyan edilen D değerinin %10'dan fazlasını aşamaz. |

**MADDE 5** – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.**MADDE 6** – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. |