Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

**EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM:2022/..)**

**MADDE 1** –25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)’in EK-IV’ündeki Tablo 1’de yer alan “Hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi (Psm)” ve “Zaman erteleme konumundaki güç tüketimi (Pds)” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

|  |  |
| --- | --- |
| Hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi (Psm) | Hazırda bekleme durumunun güç tüketiminin (Psm) belirlenen değeri\*, beyan edilen değer, 1,00 W'dan yüksek olduğu durumda beyan edilen değerin 0,10 W’dan fazlasını veya 1,00 W'dan düşük veya eşit olması halinde ise beyan edilen değerin %10'dan fazlasını geçemez. |
| Zaman erteleme konumundaki güç tüketimi (Pds) | Zaman erteleme konumunun güç tüketiminin (Pds) belirlenen değeri\*, beyan edilen değer, 1,00 W'dan yüksek olduğu durumda beyan edilen değerin 0,10 W’dan fazlasını veya 1,00 W'dan düşük veya eşit olması halinde ise beyan edilen değerin %10'dan fazlasını geçemez. |

**MADDE 2** – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**MADDE 3** – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin** | |
| **Tarihi** | **Sayısı** |
| 25/3/2021 | 31434 (Mükerrer) |
| **Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin** | |
| **Tarihi** | **Sayısı** |
| 1. |  |  |

**KARŞILAŞTIRMA CETVELİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)**   |  |  | | --- | --- | | Hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi (Psm) | **~~Beyan edilen değer, 1,00 W'dan yüksek veya 0,10 W’dan fazla, veya 1,00 W'dan düşük veya eşit olması halinde, hazırda bekleme durumun güç tüketiminin (P~~~~sm~~~~) belirlenen değeri\*, söz konusu beyan edilen değerin %10'dan fazlasını geçemez.~~** | | Zaman erteleme konumundaki güç tüketimi (Pds) | **~~Beyan edilen değer, 1,00 W'dan yüksek veya 0,10 W’dan fazla, veya 1,00 W'dan düşük veya eşit olması halinde, zaman erteleme konumunun güç tüketiminin (P~~~~ds~~~~) belirlenen değeri\*, söz konusu beyan edilen değerin %10'dan fazlasını geçemez.~~** | | **EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ İLE EV TİPİ KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİNE DAİR TEBLİĞ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM:2022/..)**  **MADDE 1** –25/3/2021 tarihli ve 31434 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev Tipi Çamaşır Makineleri İle Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ (2019/2023/AB) (SGM:2021/3)’in EK-IV’ündeki Tablo 1’de yer alan “Hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi (Psm)” ve “Zaman erteleme konumundaki güç tüketimi (Pds)” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   |  |  | | --- | --- | | Hazırda bekleme konumundaki güç tüketimi (Psm) | **Hazırda bekleme durumunun güç tüketiminin (Psm) belirlenen değeri\*, beyan edilen değer, 1,00 W'dan yüksek olduğu durumda beyan edilen değerin 0,10 W’dan fazlasını veya 1,00 W'dan düşük veya eşit olması halinde ise beyan edilen değerin %10'dan fazlasını geçemez.** | | Zaman erteleme konumundaki güç tüketimi (Pds) | **Zaman erteleme konumunun güç tüketiminin (Pds) belirlenen değeri\*, beyan edilen değer, 1,00 W'dan yüksek olduğu durumda beyan edilen değerin 0,10 W’dan fazlasını veya 1,00 W'dan düşük veya eşit olması halinde ise beyan edilen değerin %10'dan fazlasını geçemez.** |   **MADDE 2** – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  **MADDE 3** – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. |